
Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)
	 Номер закупок (конкурса):
	[bookmark: _GoBack]2027-38078

	Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке товаров, работ и услуг ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Соправождение радио-модемов совмещенных 3171 (УСПД концентратор) в составе АПК АСКУЭ бытового сектора г.Жезказган)

	Номер лота:
	Лот №1

	Наименование лота:
	Сопровождение радио-модемов совмещенных 3171 (УСПД концентратор) в составе АПК АСКУЭ бытового сектора г. Жезказган

	Описание лота:
	Согласно Приложения 1. к конкурсной документации, предоставить расчет или калькуляцию стоимости, детально раскрывающую  стоимость услуг.

	Дополнительное описание лота:
	-	соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР;
-	соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК.

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	1

	Единица измерения:
	Услуга

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Ұлытау область, город Сатпаев, улица Промзона 9, ПЭС ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	с 01.01.2027 года по 31.12.2027 года.

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	- Согласно Приложения 1. к конкурсной документации, предоставить расчет или калькуляцию стоимости, детально раскрывающую  стоимость услуг.
- При необходимости обеспечить выезд специалиста в г.Сатпаев для выявления сбоев в работе системы.
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