

Приложение №2 к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) 
ЛОТ №1
	 Номер закупок (конкурса):
	[bookmark: _GoBack]__2026-37606______________

	Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов Работы по модернизации оборудования телемеханизации "ПС 51-35" Алгазы" 35/10 кВ"

	Номер лота:
	Лот № 1

	Наименование лота:
	Работы по модернизации оборудования телемеханизации "ПС 51-35" Алгазы" 35/10 кВ"

	Описание лота:
	Настоящая техническая спецификация составлена в целях модернизации оборудования телемеханизации ПС 51-35 «Алгазы» 35/10 кВ для информационного обеспечения оперативно-диспетчерского управления электрическими сетями ТОО «Жез.РЭК» в следующем составе:
-	Организация сбора телеинформации о состоянии основного коммутационного оборудования (телесигнализация - ТС) и режимах его работы (телеизмерения - ТИ) на контроллер подстанции и передачи на сервер АСДУ филиала ТОО «Жез.РЭК» - «Балхашские электрические сети» и на сервер АСДУ ЦДП ТОО «Жез.РЭК»;
-	Прием телеинформации в режиме реального времени от оборудования телемеханики подстанции других субъектов электроэнергетики Балхашского региона на сервер АСДУ филиала ТОО «Жез.РЭК» - «Балхашские электрические сети», сервер АСДУ ТОО «Жез.РЭК» и обмен телеинформацией со SCADA РДЦ филиала ТОО «KEGOC» Центральные МЭС;
-	Автоматизированный коммерческий и технический учет электроэнергии по всем присоединениям подстанций и передача собранной информации на сервер АСКУЭ ТОО «Жез.РЭК»;
-	Каналы связи и передачи данных от подстанций до управляющих ими диспетчерских пунктов, а также между диспетчерскими пунктами различных уровней управления.
1.Объем выполняемых работ:
[bookmark: _Hlk134879565]Работы по модернизации оборудования телемеханизации ПС 51-35 «Алгазы» 35/10 кВ расположенной на территории земель Каратальского района, Жетысуской области, для информационного обеспечения оперативно-диспетчерского управления электрическими сетями ТОО «Жез.РЭК», должны быть выполнены в соответствии и объеме с проектной документацией «Автоматизированная система диспетчерского управления филиала «Балхашские электрические сети» ТОО «Жезказганская РЭК». Телемеханизация ПС 51-35 «Алгазы» 35/10 кВ». Корректировка. (Приложение №2.1.) разработанной в 2025 году в рамках исполнения инвестиционной программы ТОО «Жез.РЭК». Проектная документация «Разработка проекта (ПИР) телемеханизации подстанций ТОО «Жез.РЭК»» на объект ПС 51-35 «Алгазы» 35/10 кВ приложена к данной Технической спецификации и является ее неотъемлемой частью.
[bookmark: _Hlk134879574]Модернизация оборудования телемеханизации ПС 51-35 «Алгазы» 35/10 кВ по результатам выполнения работ должно обеспечивать:
1. [bookmark: _Hlk134794364]Сбор, хранение, обработка, отображение значений технологических параметров и информации о состоянии основного оборудования подстанции филиала ТОО «Жез.РЭК» «Балхашские электрические сети» и других субъектов энергорынка, предоставление информации оперативно-диспетчерскому персоналу ОДС и сводной информации неоперативным пользователям головного офиса;
2. Обмен необходимой телеинформацией с сервером АСДУ ТОО «Жез.РЭК»;
3. Обмен необходимой телеинформацией со SCADA РДЦ филиала МЭС АО «KEGOC» Центральные МЭС;
4. Сбор информации от подстанции компании в режиме реального времени на единый сервер и долговременное хранение информации в базе данных;
5. Возможность приёма телеинформации от сторонних субъектов электроэнергетики по стандартным протоколам IEC 60870-5-104;
6. Отображение собранной информации как в режиме реального времени, так и архивных данных на рабочих местах пользователей;
7. Предоставление необходимой информации авторизованным пользователям через сеть Internet (WEB-доступ);
8. Отображение схем, телеинформации и отчетных форм на экранах автоматизированных рабочих мест (АРМ) оперативно-диспетчерского персонала ОДС;
9. Отображение на диспетчерском щите схем электрической сети филиала ТОО «Жез.РЭК» - «Балхашские электрические сети», основных телесигналов состояния коммутационных аппаратов подстанции, телеизмерений мощности, напряжения и др.;
10. Обеспечение присоединений подстанции необходимым количеством цифровых измерительных преобразователей, установку оборудования сбора телеинформации и передачи ее на сервер АСДУ филиала ТОО «Жез.РЭК» «Балхашские электрические сети»;
11. Качество исполнения работ - в соответствии с действующими в РК строительными нормами и правилами;
12. Режим исполнения работ - согласно: требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230; требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ), утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246; Правилам пожарной безопасности (ППБ), утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; Правилам техники безопасности (ПТБ), при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253.
Обязанности исполнителя (подрядчика) работ:
6.1. До начала выполнения работ предоставить заказчику перечень специалистов, привлекаемых для выполнения работ, с указанием их квалификации.
6.2. Разработать Проект производства работ (ППР) и согласовать его с филиалом ТОО «Жез.РЭК» «Балхашские электрические сети» до начала выполнения работ.
6.3. Обеспечить за свой счет приобретение, доставку и разгрузку необходимых товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и оборудования на объект. Включая:
1) демонтаж и монтаж оборудования в соответствии с заводскими инструкциями;
2) пуско-наладочные работы;
3) перевозку грузов;
4) выполнение земляных работ при необходимости.
6.4. Самостоятельно выполнять земляные работы, если это требуется для прокладки кабельных линий или иных видов работ.
6.5. При проведении земляных работ использовать соответствующий специальный инструмент или технику, обеспечивая соблюдение норм безопасности и требований законодательства.
6.6. Монтажные работы будут проходить в охранной зоне воздушных линий электропередач, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением. Исполнитель обязан соблюдать все меры предосторожности, установленные нормативными документами, и обеспечить безопасность персонала при выполнении работ в таких условиях.


	Дополнительное описание лота:
	 

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	1

	Единица измерения:
	Работа

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Республика Казахстан, Жетысуская область, Каратальский район, поселок Каракум, ПС 51-35кВ.

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	
с момента подписания договора по 31.03.2027 г.

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	 Требования к исполнителю (подрядчику), и к персоналу исполнителя (подрядчика) работ (с предоставлением подтверждающих документов)
Исполнитель (Подрядчик) для выполнения работ должен:
7.1.	Иметь лицензию на строительно-монтажные работы с подвидами работ - «монтаж технологического оборудования пуско-наладочные работы, связанные с Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, объектами электроэнергетики и электротехническими установками», не ниже II категории;
7.2.	Привлечь своих обученных и аттестованных специалистов, прошедших инструктажи по безопасным методам и приёмам работы и проверку знаний требований безопасности. Использовать исправные спец. технику и спец. механизмы в достаточном объёме.
7.3.	Применять исправные и испытанные электро-слесарные инструменты, и приспособления, средства индивидуальной и коллективной защиты.
7.4.	Соблюдать технологию и последовательность выполнения работ.
7.5.	Провести работы качественно и в срок.
7.6.	Предоставить необходимую документацию после окончания всех выполненных работ, а именно акт монтажа, протокол испытания, акт ввода в работу, акт выполненных работ.
7.7.	Выполнять требования охраны окружающей среды и техники безопасности, пожарной безопасности при проведении работ.
7.8.	Предоставить гарантию на выполненную работу на срок не менее 24 месяцев с даты ввода в работу, а на оборудование на срок не менее указанного в инструкциях (паспорте) завода изготовителя.
7.9.	Предоставить сводный сметный расчёт, локальный сметный расчет, ресурсную смету на предлагаемую стоимость конкурсной заявки, согласно технической спецификации.









