Приложение 2 к Конкурсной документации
                                                                                      
Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

	Номер закупок (конкурса):
	2027-37724

	Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке товаров ТОО «Предприятие теплоэнергетики» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов

УГОЛЬ 0-300ММ МАРКА Д (ДВ)

	Номер лота:
	Лот №1

	Наименование лота:
	УГОЛЬ 0-300ММ МАРКА Д (ДВ)

	Описание лота:
	УГОЛЬ 0-300ММ МАРКА Д (ДВ)

[bookmark: _GoBack]Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг (выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности)

	Дополнительное описание лота:
	УГОЛЬ 0-300ММ МАРКА Д (ДВ) согласно СТ РК 1816-2014 
Qr i (низшая теплота сгорания рабочего топлива) – 4 650 ккал\кг;
Sdt (сера) - 0, 6 %;
Аd (зольность) – 19,8%;
Wrt (влага общая) – 14, 0%

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	7 000

	Единица измерения:
	т

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	CPT, Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Сатпаев, ул.Улытауская промзона, ПТЭ. Код грузополучателя 0279, код ОКПО 53097927, код станции 677008, станция назначения Жезказган.

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Период закупа в течение 4 квартала 2026 года. Отгрузка по заказу покупателя железнодорожным транспортом. Срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Оплата стоимости Товара производится по согласованным периодам поставок, денежными средствами, согласно выставленному счету на оплату на условии 100 % предоплаты от стоимости заказанного объема не позднее 2 (двух) банковских дней до начала отгрузки. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Допускается толеранс в весе и сумме + (плюс) 10% - (минус) 10% (по согласованию с заказчиком). Проект договора прилагается.

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	1. Поставка товара должна быть осуществлена Поставщиком на условиях CPT станция Жезказган в соответствии с правилами Инкотермс 2010.
2. Закупки стратегических товаров осуществляются непосредственно у производителей стратегических товаров. Предоставляются копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем стратегического товара, полученных от соответствующего компетентного органа.
3. Гарантия на закупаемый Товар составляет не менее гарантийного срока, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство. В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Документом, подтверждающим производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Срок действия гарантии на поставленный Товар составляет 18 (восемьнадцать) месяцев с момента приемки. 



Ответственный по договору: ведущий инженер по сбыту Шапағат Т.Т.
Ответственный по договору: ведущий инженер по сбыту Шапағат Т.Т.
Страница 1 из 2

