  Приложение 2. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

	Номер закупок (тендера):
	2027-37938

	Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс путем тендера по закупке товаров ТОО «Предприятие теплоэнергетики» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов 

	Номер лота:
	Лот №1

	Наименование лота:
	ТРУБА 60Х4 ГОСТ 8732-78

	Описание лота:
	ТРУБА 60Х4 ГОСТ 8732-78

	Дополнительное описание лота:
	ТРУБА 60Х4 ГОСТ 8732-78

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	80

	Единица измерения:
	т

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	DDP, ТОО «Предприятие теплоэнергетики», Республика Казахстан, Область Ұлытау, г.Сатпаев, массив, ул. Улытауская, Промзона, строение 168 ПТЭ.

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Поставка по заказу в течение 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Период поставки в течение 2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Допускается толеранс в весе и сумме +/- 10% (плюс-минус десять процентов). При +10% толерансе Продавец должен перед отгрузкой товара письменно согласовать с Покупателем положительный толеранс. Проект договора прилагается.

	
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

	Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс Техническую спецификацию с указанием завода-изготовителя и страны происхождения товара, паспорт (сертификат) качества завода-изготовителя и/или сертификат соответствия и/или декларацию соответствия и/или сертификат происхождения (при импорте) либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных документов с первой партии поставки. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. 
Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.



	Номер закупок (тендера):
	[bookmark: _GoBack]2027-37938

	Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс путем тендера по закупке товаров ТОО «Предприятие теплоэнергетики» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов 

	Номер лота:
	Лот №2

	Наименование лота:
	ТРУБА 32Х3 СТ20 ГОСТ 8732-78

	Описание лота:
	ТРУБЫ 32Х3 ГОСТ 8732-78 ТРУБА Ф32Х3 СТ 20 МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА - ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ 54 КГС/СМ2,ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ 33-34 КГС/СМ2,ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 31-32% (МЕРНАЯ, ДЛИНОЙ 9-12 МЕТРОВ)

	Дополнительное описание лота:
	ТРУБЫ 32Х3 ГОСТ 8732-78 ТРУБА Ф32Х3 СТ 20 МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА - ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ 54 КГС/СМ2,ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ 33-34 КГС/СМ2,ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 31-32% (МЕРНАЯ, ДЛИНОЙ 9-12 МЕТРОВ)

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	150

	Единица измерения:
	т

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	DDP, ТОО «Предприятие теплоэнергетики», Республика Казахстан, Область Ұлытау, г.Сатпаев, массив, ул. Улытауская, Промзона, строение 168 ПТЭ.

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Поставка по заказу в течение 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Период поставки в течение 2027 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Допускается толеранс в весе и сумме +/- 10% (плюс-минус десять процентов). При +10% толерансе Продавец должен перед отгрузкой товара письменно согласовать с Покупателем положительный толеранс. Проект договора прилагается.

	
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

	Предоставить документ, подтверждающий производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре казахстанских производителей товаров, работ и услуг, является выписка из реестра, которая должна содержать сведения о казахстанском товаропроизводителе, производимом им товаре с указанием сведений о нем и доле внутристрановой ценности.
Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс Техническую спецификацию с указанием завода-изготовителя и страны происхождения товара, паспорт (сертификат) качества завода-изготовителя и/или сертификат соответствия и/или декларацию соответствия и/или сертификат происхождения (при импорте) либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных документов с первой партии поставки. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. 
Товар должен быть новым, без коррозий (ржавчины) и прочих дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять.



