	 Номер закупок (тендера):
	2027-37955

	Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке услуги ТОО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов Услуга по проведению освидетельствования измерительных комплексов учета электроэнергии и поверки средств измерений входящих в состав ИКУЭ

	Номер лота:
	Лот № 1

	Наименование лота:
	Услуга по проведению освидетельствования измерительных комплексов учета электроэнергии и поверки средств измерений входящих в состав ИКУЭ

	Описание лота:
	Согласно приложения № 2.1.

	Дополнительное описание лота:
	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	1

	Единица измерения:
	Услуга


	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Место выполнения услуг: Согласно приложения 2.1.
Территория Заказчика расположена по адресу: область Ұлытау, г. Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 


	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Срок оказания услуг – с момента заключения договора по 31.12.2027 год

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	Поверка средств измерений осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц (далее - поверочная лаборатория) в соответствии с методикой поверки средств измерений на договорных условиях. При установлении стоимости услуг по поверке средств измерений используются требования и нормы, приведенные в СТ РК 2.48-2023 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок определения стоимости поверочных работ. Типовые нормы времени на поверку средств измерений».
        Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право поверки:
        - измерительных трансформаторов напряжения с диапазоном до 220кВ и классом точности не хуже 0,2;
        - трёхфазных измерительных трансформаторов напряжения с диапазоном до 10 кВ и классом точности не хуже 0,2;
        - измерительных трансформаторов тока с диапазоном до 5000 А и классом точности не хуже 0,2 и 0,2S;
        - счетчиков электрической энергии 3-х фазных с диапазоном до 100 А и классом точности не хуже 0,2 и 0,2S;
        - устройство сбора и передачи данных;
        Исполнитель для оказания услуги должен иметь эталонное и измерительное оборудование (предоставить копии сертификатов):
        - наличие поверенного/калиброванного эталона для поверки трансформаторов напряжения на 10-220кВ; 
        - наличие поверенного/калиброванного эталона для поверки трехфазных измерительных трансформаторов на 6-10кВ;
        - наличие поверенного/калиброванного эталона для поверки трансформаторов тока до 5000 А;
        - наличие поверенного/калиброванного эталонного средства измерения с классом точности при измерениях активной электроэнергии не хуже 0,02;
        - наличие поверенного/калиброванного измерителя потерь напряжения (для проведения замера падения напряжения в цепи ТН-счетчик);
-     средств синхронизации времени GPS/ГЛОНАСС с погрешностью не хуже 1 мкс – не менее 2-х единиц (предоставить сертификат действующей калибровки).
        Исполнитель для оказания услуги должен привлечь следующих квалифицированных специалистов (предоставить подтверждающие документы):
        - поверитель средств измерений электрических величин – не менее 4 специалистов;
        - поверитель средств измерений времени и частоты - не менее 1 специалиста.  
        Все специалисты Исполнителя, оказывающие услугу, должны иметь:
        - удостоверения о прохождении курсов по электробезопасности с соответствующей группой допуска; 
        - удостоверения о прохождении курсов по промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
        - удостоверения о прохождении курсов по пожарно-техническому минимуму.
        Оказание услуг производится с использованием технического оборудования, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям. Требуется наличие у Исполнителя соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, действующих на территории Республики Казахстан, удостоверяющих их соответствующее качество.
Согласно приложения 2.1. к конкурсной документации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг. 

	
	



	 Номер закупок (тендера):
	[bookmark: _GoBack]2027-37955

	Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке услуги Акционерное общество «Жезказганская распределительная электросетевая компания» затраты на которые учитываются при утверждении тарифов. Услуга по проведению освидетельствования измерительных комплексов учета электроэнергии и поверки средств измерений входящих в состав ИКУЭ

	Номер лота:
	Лот № 2

	Наименование лота:
	Услуга по проведению освидетельствования измерительных комплексов учета электроэнергии и поверки средств измерений входящих в состав ИКУЭ

	Описание лота:
	Согласно приложения № 2.2.

	Дополнительное описание лота:
	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати)банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	1

	Единица измерения:
	Услуга


	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Место выполнения услуг: Согласно приложения 2.2.
Территория Заказчика расположена по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Аманат,8. 

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Срок оказания услуг – с момента заключения договора по 31.12.2027 год.

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	Поверка средств измерений осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц (далее - поверочная лаборатория) в соответствии с методикой поверки средств измерений на договорных условиях. При установлении стоимости услуг по поверке средств измерений используются требования и нормы, приведенные в СТ РК 2.48-2023 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок определения стоимости поверочных работ. Типовые нормы времени на поверку средств измерений».
Исполнитель должен   предоставить аттестат аккредитации лаборатории, область аккредитации на право поверки:
        - измерительных трансформаторов напряжения с диапазоном до 220кВ и классом точности не хуже 0,2;
        - трёхфазных измерительных трансформаторов с диапазоном до 10 кВ и классом точности не хуже 0,2;
        - измерительных трансформаторов тока с диапазоном до 5000 А и классом точности не хуже 0,2 и 0,2S;
        - счетчиков электрической энергии 3-х фазных с диапазоном до 100 А и классом точности не хуже 0,2 и 0,2S;
        - устройство сбора и передачи данных;
        Исполнитель для оказания услуги должен иметь эталонное и измерительное оборудование (предоставить копии сертификатов с указанием принадлежности потенциальному поставщику):
        - наличие поверенного/калиброванного эталона для поверки трансформаторов напряжения на 10-220кВ; 
        - наличие поверенного/калиброванного эталона для поверки трехфазных измерительных трансформаторов на 6-10кВ;
        - наличие поверенного/калиброванного эталона для поверки трансформаторов тока до 5000 А;
        - наличие поверенного/калиброванного эталонного средства измерения с классом точности при измерениях активной электроэнергии не хуже 0,02;
        - наличие поверенного/калиброванного измерителя потерь напряжения (для проведения замера падения напряжения в цепи ТН-счетчик);
        Исполнитель для оказания услуги должен привлечь следующих квалифицированных специалистов (предоставить подтверждающие документы):
        - поверитель средств измерений электрических величин – не менее 4 специалистов;
        - поверитель средств измерений времени и частоты - не менее 1 специалиста.  
        Все специалисты Исполнителя, оказывающие услугу, должны иметь:
        - удостоверения о прохождении курсов по электробезопасности с соответствующей группой допуска; 
        - удостоверения о прохождении курсов по промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
        - удостоверения о прохождении курсов по пожарно-техническому минимуму.
        Оказание услуг производится с использованием технического оборудования, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям. Требуется наличие у Исполнителя соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, действующих на территории Республики Казахстан, удостоверяющих их соответствующее качество.
Согласно приложения 2.2. к конкурсной документации, предоставить сметный расчет или калькуляцию стоимости оказания услуг.





